四川省盐业学校校服采购项目
变更公告
项目名称：四川省盐业学校校服采购项目

项目编号：RH20250925

一、原磋商文件第一章三、采购项目简介：

    为进一步加强学生校服管理工作，提高校服管理水平，确保校服安全和品质，四川省盐业学校拟选择一名合格的供应商提供一批学生校服（含军训服、夏装、秋装和冬装），本项目包含设计、制作、运输等内容（具体详见磋商文件第五章）。
现变更为：
为进一步加强学生校服管理工作，提高校服管理水平，确保校服安全和品质，四川省盐业学校拟选择一名合格的供应商提供一批学生校服（含夏装、秋装和冬装），本项目包含设计、制作、运输等内容（具体详见磋商文件第五章）。
二、原磋商文件第五章5.1项目概述：

为进一步加强学生校服管理工作，提高校服管理水平，确保校服安全和品质，四川省盐业学校拟选择一名合格的供应商提供一批学生校服（含军训服、夏装、秋装和冬装），本项目包含设计、制作、运输等内容。

现变更为：

为进一步加强学生校服管理工作，提高校服管理水平，确保校服安全和品质，四川省盐业学校拟选择一名合格的供应商提供一批学生校服（含夏装、秋装和冬装），本项目包含设计、制作、运输等内容。
三、原磋商文件第五章5.2项目清单及技术参数要求：
★一、项目清单
	序号
	标的名称
	预估数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	校服（含军训服、夏装、秋装和冬装）
	600
	套
	300.00

	注：军训服短袖T恤1件、短裤1条，夏装为翻领T恤2件、短裤/半身裙1条，秋装为外套1件，冬装可拆卸冲锋衣1件、长裤1条。学生人数暂定600人，具体数量以学校营盘校区2025级实际学生人数为准。预算300.00元/个学生（包括军训服、夏装、秋装和冬装）


二、技术参数
	清单及参数配置表

	序号
	款型
	参数及技术要求
	款式参考

	1
	军训服
	1、T恤：

（1）材质：100%棉，不褪色，透气吸汗，易干，面料柔软；

（2）缝线牢实，不蹦线，可直接接触皮肤，柔软舒适；

（3）具抗皱免烫性能，耐穿耐磨。

2、短裤：

（1）材质：100%涤，不褪色，透气吸汗，易干，面料柔软；

（2）缝线牢实，不蹦线，可直接接触皮肤，柔软舒适；

（3）具抗皱免烫性能，耐穿耐磨。
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	2
	夏装
	1、翻领T恤：

★（1）纤维含量：棉95%±5%，氨纶5%±5%，必须在标签中标明氨纶的含量；

（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75；

（3）PH值：4.0-8.5；

（4）耐汗渍染色牢度/级≥3-4，耐皂洗染色牢度/级≥3-4；

（5）接缝性能:裤后裆缝（N/50mm）≥200,后袖窿缝（N/50mm）≥200。

2、短裤/半身裙：

★（1）纤维含量：棉95%±5%，氨纶5%±5%，必须在标签中标明氨纶的含量；
（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75；

（3）PH值：4.0-8.5；

（4）耐汗渍染色牢度/级≥3-4；
（5）耐皂洗染色牢度/级≥3-4；

（6）接缝性能:裤后裆缝（N/50mm）≥200,后袖窿缝（N/50mm）≥200。
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	3
	秋装
	1、面料：
（1）秋季外套为氨纶健康布，聚酯纤维含量90%±

10%，氨纶10%±7%；

（2）单位面积质量约300g/㎡。

2、面料具体参数要求：

（1）甲醛含量未检出；

（2）PH值:4.0~8.5；

（3）无可分解致癌芳香胺染料；

（4）耐酸汗渍色牢度:≥3-4 级；

（5）耐碱汗渍色牢度:≥3-4 级；

（6）耐水色牢度≥3-4级；

（7）耐摩擦色牢度≥3-4级；

（8）耐光色牢度≥4级；

（9）顶破强力≥250N。
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	4
	冬装
	★1、外套（上衣）：冲锋衣面料T400牛津纺

（1）主颜色: 详见图片；

（2）成分：面料100%聚酯纤维，里布100%聚酯纤维；

（3）甲醛含量：≤75mg/kg；

（4）PH值：4.0-8.5；

（5）致癌芳香胺的限量值：≤20mg/kg；

（6）克重≥170g/㎡；

（7）耐汗渍染色牢度/级≥3-4；
（8）耐皂洗染色牢度/级≥3-4。

2、内胆：摇粒绒

（1）主颜色: 灰色；

（2）成分:100%聚酯纤维；

（3）甲醛含量：≤75mg/kg；

（4）PH值：4.0-8.5；

（5）致癌芳香胺的限量值：≤20mg/kg；

（6）克重: 300-350g/㎡ 。
3、长裤：

★（1）纤维含量：棉60%±5，聚酯纤维40%±5；

（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75；

（3）PH值：4.0-8.5；

（4）耐汗渍染色牢度/级≥3-4；
（5）耐皂洗染色牢度/级≥3-4；

（6）接缝性能:裤后裆缝（N/50mm）≥200,后袖窿缝（N/50mm）≥200。
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现变更为：

★一、项目清单
	序号
	标的名称
	预估数量
	单位
	单价限价（元）

	1
	校服（含夏装、秋装和冬装）
	600
	套
	300.00

	注：夏装为翻领T恤2件、短裤/半身裙1条，秋装为外套1件，冬装可拆卸冲锋衣1件、长裤1条。学生人数暂定600人，具体数量以学校营盘校区2025级实际学生人数为准。预算300.00元/个学生（包括夏装、秋装和冬装）


二、技术参数
	清单及参数配置表

	序号
	款型
	参数及技术要求
	款式参考

	1
	夏装
	1、翻领T恤：

★（1）纤维含量：棉95%±5%，氨纶5%±5%，必须在标签中标明氨纶的含量；

（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75；

（3）PH值：4.0-8.5；

（4）耐汗渍染色牢度/级≥3-4，耐皂洗染色牢度/级≥3-4；

（5）接缝性能:裤后裆缝（N/50mm）≥200,后袖窿缝（N/50mm）≥200。

2、短裤/半身裙：

★（1）纤维含量：棉95%±5%，氨纶5%±5%，必须在标签中标明氨纶的含量；
（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75；

（3）PH值：4.0-8.5；

（4）耐汗渍染色牢度/级≥3-4；
（5）耐皂洗染色牢度/级≥3-4；

（6）接缝性能:裤后裆缝（N/50mm）≥200,后袖窿缝（N/50mm）≥200。
	
[image: image4.jpg]I
\




[image: image5.jpg]




	2
	秋装
	1、面料：
（1）秋季外套为氨纶健康布，聚酯纤维含量90%±

10%，氨纶10%±7%；

（2）单位面积质量约300g/㎡。

2、面料具体参数要求：

（1）甲醛含量未检出；

（2）PH值:4.0~8.5；

（3）无可分解致癌芳香胺染料；

（4）耐酸汗渍色牢度:≥3-4 级；

（5）耐碱汗渍色牢度:≥3-4 级；

（6）耐水色牢度≥3-4级；

（7）耐摩擦色牢度≥3-4级；

（8）耐光色牢度≥4级；

（9）顶破强力≥250N。
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	3
	冬装
	★1、外套（上衣）：冲锋衣面料T400牛津纺

（1）主颜色: 详见图片；

（2）成分：面料100%聚酯纤维，里布100%聚酯纤维；

（3）甲醛含量：≤75mg/kg；

（4）PH值：4.0-8.5；

（5）致癌芳香胺的限量值：≤20mg/kg；

（6）克重≥170g/㎡；

（7）耐汗渍染色牢度/级≥3-4；
（8）耐皂洗染色牢度/级≥3-4。

2、内胆：摇粒绒

（1）主颜色: 灰色；

（2）成分:100%聚酯纤维；

（3）甲醛含量：≤75mg/kg；

（4）PH值：4.0-8.5；

（5）致癌芳香胺的限量值：≤20mg/kg；

（6）克重: 300-350g/㎡ 。
3、长裤：

★（1）纤维含量：棉60%±5，聚酯纤维40%±5；

（2）甲醛含量（mg/kg）：≤75；

（3）PH值：4.0-8.5；

（4）耐汗渍染色牢度/级≥3-4；
（5）耐皂洗染色牢度/级≥3-4；

（6）接缝性能:裤后裆缝（N/50mm）≥200,后袖窿缝（N/50mm）≥200。
	




四、原磋商文件第五章5.3商务要求：

一、交货时间：合同签订后，在接到采购人供货通知后，军训服在2025年10月14日前完成供货，校服在30日内完成供货。
现变更为：
一、交货时间：合同签订后，在接到采购人供货通知后，校服在30日内完成供货。

五、其余内容不变。
融汇项目管理有限公司

                                                   2025年9月26日

